|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品目名称** | **参数配置** | **数量** |
| 1 | 台式主机  | ★规格：台式电脑主机 星号项为必须满足项；★处理器：Intel酷睿i7-10700 8核16线程基本频率2.9GHz/睿频频率4.8HGz；★内存：16G DDR4 2933；★主板：B460主板；★显卡：RTX2060 6GB；★硬盘：256G M.2 SSD高速固态硬盘＋2T机械硬盘；系统：Windows10家庭中文版；网卡：802.11AX双频＋无线网卡；散热：ITC3.0 5热管风冷-170W；其他要求：静电保护高于国家标准；40degC运行48小时，-20degC-60degC运行96小时，★服务：提供三年免费整机硬件保修，终生免费技术支持；为保证售后服务质量，生产厂商须在省内具有原厂售后服务点，投标时提供生产厂商在省内所设分公司营业执照复印件；投标时提供设备厂商工程师三年免费上门硬件保修服务承诺函及针对本项目的原厂授权。 | 22 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 交换机 | ★标准： IEEE 802.3 10BASE-T 以太网；IEEE 802.3u 100BASE-TX 快速以太网；IEEE 802.3ab 1000BASE-T千兆以太网；IEEE 802.3z 千兆以太网（光纤）；ANSI/IEEE 802.3 NWay自动协商；IEEE 802.3x 流量控制；★固定端口：48个10/100/1000BASE-T自协商的以太网端口1个Console端口；★可选端口：4个1000Base-SX/LX SFP光口；★固定端口属性：连接器类型：RJ-45；支持10/100/1000Mbit/s传输速率；支持半双工、全双工、自协商工作模式；支持MDI/MDI-X自适应；★转发能力：71.42Mpps；★VLAN：最多支持512个符合IEEE 802.1q标准的VLAN；最多支持24（S5024E）或者48（S5048E）个基于端口的VLAN（Port-based VLAN）；支持802.1q VLAN下的端口隔离； | 1 |