产学研磁盘阵列参数

**一、磁盘阵列柜**

名称：磁盘阵列柜

规格：3.5英寸

外部接口：USB3.1/Type-C

内部接口： SATA

盘位：5盘位

噪声：≤20dB

产品材质：铝合金+ABS

传输速率：5Gbps

支持容量：单盘10TB

支持操作系统：Windows/Mac/Linux

指示灯状态：接通电源后梁蓝色灯，读写数据时蓝灯闪烁

参考品牌：ORICO NS500RC3

**二、4TB硬盘**

名称：机械硬盘

类型：红盘

容量：4TB

缓存：64M

转速：≥5400rpm

接口类型；SATA 6Gb/s

尺寸：147\*101.6\*26.1mm

工作温度：0°C 至65°C

保存温度：-40° C 至 70° C

参考品牌：西部数据

**三、8TB硬盘**

名称：机械硬盘

类型：红盘

容量：8TB

缓存：128M

转速：≥5400rpm

接口类型；SATA 6Gb/s

尺寸：147\*101.6\*26.1mm

工作温度：0°C 至65°C

保存温度：-40° C 至 70° C

参考品牌：西部数据