高性能无人机电池及配件参数

**一、**大疆精灵（Phantom）4P电池 系列高容量智能飞行电池参数

**产品概述：**

最大飞行时间约30分钟， DJI GO App将根据飞行距离计算剩余电量和飞行时间，提前提示返航。先进的电源管理系统对电池进行充放保护，在长期储存时对电池进行自动放电，确保更安全持久的使用。

**技术参数：**

容量：5800 mAh

电压：15.2 V

电池类型：LiPo 4S

能量：89.2 Wh

电池整体重量：468 克

充电环境温度：5℃至40℃

最大充电功率：160 W

**配套产品：**

Phantom 4 系列电池管家一拖3（10个）

**适配产品：**

Phantom 4 系列

Phantom 4 系列电池管家

Phantom 4 系列车载充电器

Phantom 4 系列100 W充电器

Phantom 4 系列160 W充电器

DJI USB 充电器

以上产品均需原厂产品，其他品牌或代用如果低价中标，不予以验收。

**二、大疆精灵（Phantom）4P电池管家参数**

产品型号：PHANTOM 4 CHARGING HUB

适用充电器型号：Phantom 4 充电器（PH4C100）

适用电池型号：PH4-5350mAh-15.2V; PH4-5870mAh-15.2V

工作环境温度：5℃至40℃

工作电压：17.5 V

充电时间\*（三块电池）：约3小时30分钟

重量：162 克

**包含Phantom 4 系列100 W充电器和AC线**

以上产品均需原厂产品，其他品牌或代用如果低价中标，不予以验收。

**三、Phantom 4系列降噪螺旋桨参数**

技术参数：直径×螺距：9.4 × 5.5 英寸 (24 × 13.97 厘米)，重量：11.7 克

适配产品包括：

精灵 Phantom 4 Pro V2.0
精灵 Phantom 4 Pro
精灵 Phantom 4 Advanced