显示器参数

颜色:黑

面板类型:IPS

面板尺寸:23.8英寸，对角线60.5厘米

屏幕比例:16:9

最佳分辨率:1920 x 1080，60Hz

响应时间:6ms

像素间距：0.275毫米\*0.275毫米

色数:16.7M

亮度:250cd/m2

对比度:1000:1

可视角度:178 ° /178 °

接口:VGA\*1个;HDMI\*1个;DP\*1个;USB\*4个(USB3.0)

电源:100 至 240 VAC/50 或 60 Hz ± 3 Hz/1.5 A（典型值）

尺寸:（含支架）高度：（收起 ~ 展开） 362.1 毫米 ~ 492.1 毫米（14.26 英寸 ~ 19.37 英寸） 宽度： 549.8 毫米（21.65 英寸） 深度：180.0 毫米（7.09 英寸）

壁挂:支持

壁挂规格：100x100mm

配件：显示器面板× 1、立杆和底座× 1、电源线（因国家 / 地区而异）× 1、VGA 线缆× 1、HDMI 电缆× 1、USB 3.0 上行电缆× 1、

质保:3三年先行更换服务和有限硬件保修