功能：冷暖

匹数：3匹

能效等级：3级或以上

电辅加热：1100W以上

适用面积(平方米)：32-50

制冷量(W)：7200

制冷功率(W)：2337

内机噪音(dB(A)：36-42

外机噪音(dB(A)：≤56

循环风量(m3/h)：1200

扫风方式：上下扫风

制冷剂：R32

电压/频率（V/HZ）：220/50

内机尺寸（宽x高x深）mm：507\*1770\*320

外机尺寸（宽x高x深）mm：955\*700\*396

内机重量（kg）：43.5

外机重量（kg）：58

参考品牌格力、美的和海尔三批定变频空调。

整机质保6年，安装需放入指定位置，投标前提前联系，勘察现场，所投费用包含税费，运输费，安装费，高空作业费等，我单位不再就空调安装支付其他费用。